Nabídka smykem řízených nakladačů

**Technická specifikace**

# MC60C MC70C

Motor KDI 1903 TCR KDI 1903 TCR

.. Jmenovitý výkon, při 36kW 42kW

Jedna rychlost 12 km/h 12km/h

Dvě rychlosti. 9 /18,5km/h

Průtok při jmenovitých otáčkách – pilotní 70 L/min @ 2,800r/min 70 L/min @ 2,800 r/min

Světlost 210 mm 210 mm

Výška k čepu závěsu nakládače 3,000 mm 3,000mm

Výška k horní části kabiny/ROPS 1,980 mm 1.980mm

Celková délka – se znečištěnou lžící 3,490 mm 3,490mm

Šířka lžíce 1,520 mm 1,680mm

Jmenovitá provozní nosnost (SAE) 612 Kg 703kg

Provozní hmotnost 2,752 Kg 2844kg

Pneumatiky 10 x 16,5 8PR HD

Kabina Vyhřívaná

Ovládání Joystickové

Sedačka Vyhřívaná, vzduch odpruž

Držák nářadí / RÚ deska /

Hydr okruh

Plynový pedál

Rádio

Výstražný maják

Sada pro silniční provoz

Pracovní světla

BSS-odpr lopaty

Lopata GB BKT 1500mm Lopata GB BKT 1650m m Paletizační vidle 1100 mm Paletizační vidle 1200mm

Cena: 31.825,-EUR 34.740.EUR