**Nabídka minirýpadel:**

EC20C EC27C EC 35C

Motor: 12,3kW 20,4kW 27,1kW

-emise: Tier 4 Tier 3/stage IIIA Tier 4I

Hmotnost. 1940kg 2790kg 3565kg

Odtrhovací síla 12,5kN 18,02kN 22,4kN

Prolamovací síla 18,5kN 24,6kN 31kN

Pásy gumové: 250mm 300mm 300mm

Radlička: 994/1336x248mm 1550x335mm 1650x366

Rychlost: 2,5km/h – 4,6km/h 2,6km/h – 4,9km/h 2,8km/h – 4,8km/h

Čerpadlo

- průtok: 44l/min 62l/min 100l/min

Šířka: 994-1336mm 1550mm 1620mm

Max dosah: 4080/4360mm 4550/4840mm 5190/5470mm

Násypná výška: 2740/2920mm 3160/3340mm 3530/3700mm

Hloubka hloubení: 2250/2550 2800/3100mm 3430/3710mm

Kabina: vyhřívaná vyhřívaná vyhřívaná

Rádio s CD Rádio s CD Rádio s CD

Prac světla na výložníku Prac světla na výlož Prac světla na výlož

Hydr okruh X1 Hydr okruh X1, X3 Hydr okruh X1, X3

Ovl joysticky Ovl joysticky Ovl joysticky

Sedačka Hback Sedačka Hback Sedačka Hback

Maják+zadní světlo Maják+zadní světlo Maják+zadní světlo

Mech rychloupínák Mech rychloupínák Mech rychloupínák

Příslušenství: podkop lopata 250mm podkop lopata 250mm podkop lopata 300mm

podkop lopata 400mm podkop lopata 400mm podkop lopata 450mm

podkop lopata 600mm podkop lopata 600mm podkop lopata 600mm

Cena: 30.322,-EUR 35.370,-EUR 41.550,-EUR